|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **公寓床数量及技术参数表** | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **图示** | **数量** | **单位** | **用材及工艺说明** |
| **1** | **二连2人位－中梯铁床架** | **4540×900×2800** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBDF2.tmp.jpg** | **32** | **套** | **所有钢材均采用国家标准钢，高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经除锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，颜色为灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现场。主要部件规格：１）床立柱，型材72\*72\*1.2mm;２）长横梁，型材70\*38\*1.3mm；３）上短横梁，型材70\*38\*1.1mm；４）下短横梁，型材60\*27\*1.1mm；５）床挂件，钢板26\*26\*195\*2.0mm；６）床桓，方管30\*20\*0.7mm；７）床护栏，圆管直径19\*1.0mm；8）档头：圆管直径19\*1.0mm； 9）床梯踏板，钢板\*1.0mm（防滑条纹）；10）保护套，塑胶套** |
| **2** | **床板** |  |  | **64** | **张** | **16mm杉木实木床板，通过烘干脱水处理不变形** |
| **3** | **二人位书桌架＋衣柜** | **1960\*618\*1695\*2** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE13.tmp.jpg** | **32** | **套** | **全部采用木纹色三聚氰胺双饰板制作，基材为Ｅ1级刨花板，台面厚为25mm,背板厚16mm,其余板厚为18mm;板露边处采用近色ＰＶＣ加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂。配件部分：衣柜采用烟斗式铰链，边柜采用圆柱校用铰链，不锈钢挂衣杆直径19mm;三节路轨；配锁孔护盖，单片挂锁锁片，底脚配25\*25\*1.2mm\*50的钢脚，弧形拉手** |
| **4** | **四脚椅** | **380×360×440mm** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE14.tmp.jpg** | **64** | **把** | **四脚为椭圆形冷轧钢管,钢管规格为38\*18mm,壁厚1.2mm;靠背与座垫基材采用10mm厚实木生态多层板，外贴木纹色系列防火板.椅背板规格为：460W\*180H（mm);座垫规格为：380W\*360D（mm).四脚配防磨损脚套。钢件喷塑颜色：银灰色、黑色、灰白。** |
| **5** | **单人位爬梯铁床架** | **2000\*900\*2800** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE15.tmp.jpg** | **24** | **位** | **所有钢材均采用国家标准钢，高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经除锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，颜色为灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现场。主要部件规格：１）床立柱，型材72\*72\*1.2mm;２）长横梁，型材70\*38\*1.3mm；３）上短横梁，型材70\*38\*1.1mm；４）下短横梁，型材60\*27\*1.1mm；５）床挂件，钢板26\*26\*195\*2.0mm；６）床桓，方管30\*20\*0.7mm；７）床护栏，圆管直径19\*1.0mm；8）档头：圆管直径19\*1.0mm；9）床梯框架，方管25\*25\*1.0mm；10）床梯踏板，钢板\*1.0mm（防滑条纹）；11）保护套，塑胶套** |
| **6** | **床板** |  |  | **24** | **张** | **16mm杉木实木床板，通过烘干脱水处理不变形** |
| **7** | **一人位书桌架＋衣柜** | **1960\*618\*1695** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE25.tmp.jpg** | **24** | **组** | **全部采用木纹色三聚氰胺双饰板制作，基材为Ｅ1级刨花板，台面厚为25mm,背板厚16mm,其余板厚为18mm;板露边处采用近色ＰＶＣ加热熔胶封边，保证受热受冻不会脱胶开裂。配件部分：衣柜采用烟斗式铰链，边柜采用圆柱校用铰链，不锈钢挂衣杆直径19mm;三节路轨；配锁孔护盖，单片挂锁锁片，底脚配25\*25\*1.2mm\*50的钢脚，弧形拉手** |
| **8** | **四脚椅** | **380×360×440** | **C:\Users\LAB\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE26.tmp.jpg** | **24** | **把** | **四脚为椭圆形冷轧钢管,钢管规格为38\*18mm,壁厚1.2mm;靠背与座垫基材采用10mm厚实木生态多层板，外贴木纹色系列防火板.椅背板规格为：460W\*180H（mm);座垫规格为：380W\*360D（mm).四脚配防磨损脚套。钢件喷塑颜色：银灰色、黑色、灰白。** |